Архитектурно- планировочные и эксплуатационные показатели

Назначение  ***Жилое***Использование \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Серия, тип проекта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Год ввода в эксплуатацию 1971

Кроме того имеется : ***подвал***

Год последнего капитального ремонта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Этажность  **5**

Число лестниц (шт.) **4\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,** их уборочная площадь, кв.м\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Средняя внутренняя высота жилых помещений ,м ***см.чертеж***

Объем,куб.м. ***14 665*** , в том числе объем подвала, куб.м ***2160***

Площадь застройки по зданию, м.кв***. 890,30***

Общая площадь здания, кв.м. ***4322,3***

Из нее : **жилые помещения: общая площадь квартир, кв.м. 3389,9**

 ***Общая площадь жилого***

 ***помещения кв.м.*** **3355,9 из нее – жилая площадь,кв.м. – 2235,4**

площадь помещений общего пользования для жилой части здания , кв.м. – **261,1**

**общая площадь нежилых помещений ,кв.м.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**площадь подвала ( техподполья), кв.м. 671,3**

 **Распределение площади квартир жилого здания по числу комнат**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-комнатных | 2-комнатных | 3-комнатных | 4-комнатных | 5-комн. и более | ВСЕГО |
| **10**Общая площадь **327,9**Жил.пом.**323,10**Жилая –**169,5** | **40**Общая площадь **1861,0**Жил.пом.**1841,5**Жилая –**1227,8** | **11**Общая площадь **647,0**Жил.пом.**641,6**Жилая –**448,10** | **9**Общая площадь **554,0**Жил.пом.**549,7**Жилая –**390,0** |  | **70**Общая площадь **3389,9**Жил.пом.**3355,9**Жилая –**2235,4** |