Архитектурно- планировочные и эксплуатационные показатели

Назначение  ***Жилое***Использование \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Серия, тип проекта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Год ввода в эксплуатацию 1971

Кроме того имеется : ***подвал***

Год последнего капитального ремонта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Этажность  **5**

Число лестниц (шт.) **4\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,** их уборочная площадь, кв.м\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Средняя внутренняя высота жилых помещений ,м ***см.чертеж***

Объем,куб.м. ***14 665*** , в том числе объем подвала, куб.м ***2160***

Площадь застройки по зданию, м.кв***. 890,30***

Общая площадь здания, кв.м. ***4322,3***

Из нее : **жилые помещения: общая площадь квартир, кв.м. 3389,9**

***Общая площадь жилого***

***помещения кв.м.*** **3355,9 из нее – жилая площадь,кв.м. – 2235,4**

площадь помещений общего пользования для жилой части здания , кв.м. – **261,1**

**общая площадь нежилых помещений ,кв.м.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**площадь подвала ( техподполья), кв.м. 671,3**

**Распределение площади квартир жилого здания по числу комнат**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-комнатных | 2-комнатных | 3-комнатных | 4-комнатных | 5-комн. и более | ВСЕГО |
| **10**  Общая площадь **327,9**  Жил.пом.  **323,10**  Жилая –  **169,5** | **40**  Общая площадь  **1861,0**  Жил.пом.  **1841,5**  Жилая –  **1227,8** | **11**  Общая площадь  **647,0**  Жил.пом.  **641,6**  Жилая –  **448,10** | **9**  Общая площадь  **554,0**  Жил.пом.  **549,7**  Жилая –  **390,0** |  | **70**  Общая площадь  **3389,9**  Жил.пом.  **3355,9**  Жилая –  **2235,4** |